美豪酒店（淮北店）酒店数字客房多媒体系统采购招标公告

：

我单位 2019年6月计划对淮北市大学城创客驿站1#楼美豪酒店（淮北店）数字客房多媒体系统采购。您公司如有意投标，请按以下几方面要求于2019年6月3日9:30前将标书送达淮北市建投集团西三楼会议室（原市委党校院内西北楼）。欢迎符合招标要求、有履约能力的单位按本邀标函的有关要求前来投标。

一、招标要求

**（一）投标须知**

1、投标单位应认真确认本邀标文件所有条款，提交有效资料，投标材料请密封，不符合文件要求的标书将被取消投标资格。

2、投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求, 投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自己承担。

3、投标单位在参加本工程招标活动中，须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，投标人必须是本单位员工，不得串标，一经发现立即取消其投标资格，并由投标单位承担相关责任。

4、投标单位的总报价如有下浮，且未作任何说明，所有单价均按同比例进行下浮。

5、投标单位对招标书如有疑问，请以书面方式交送招标单位，招标单位将统一答复投标单位。

6、招标单位将根据投标单位的报价及综合实力，择优确定中标单位，招标单位有权不对未中标单位作未中标原因的解释。

如有上述情况发生，经查证后，将取消投标单位的竞标资格，由此造成的招投标的一切经济损失均由投标单位全部承担，招标单位保留追究法律责任的一切权利。

**（二）工程概况**

1、工程名称：淮北市大学城创客驿站1#楼美豪酒店（淮北店）数字客房多媒体采购。

2、工程地点：位于沱河路北侧，花山路西侧，朱山路以南，朱山东。

3、工期要求：10天,开工日期以甲方通知为准。

**（三）工程范围及承包方式**

1、本次招标范围为：数字客房多媒体设备级系统运输、装卸、安装、验收及售后服务等相关工作。主要设备：投影仪 80 台，电视 55 台、缓存服务器1台、IPTV网关服务器1台、CCTV3568高清编码器1台。

3、承包方式：总价包干（包括设备及系统采购、安装费、调试费、检测费、管理费、垃圾清理费、税金、保险、售后服务、维修及其他费用在内的满足建设方要求的全部费用。投标人漏报或不报，招标人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中）。

**（四）****系统及设备总体要求**

一、系统平台要求

|  |  |
| --- | --- |
| 酒店数字客房多媒系统软件平台 | 包括基础平台、管理模块软件、内容模块软件、终端设备嵌入的软件授权接口模块软件、系统升级接口模块软件及远程推送模块软件等。 |
| 酒店开机视频或图片 | 电视开机十周播放酒店宣传图片或视频 |
| 欢迎界面 | VIP客人专属的欢迎界面；节庆日恭贺界面。 |
| 语言种类 | 中文界面。 |
| 酒店数字化展现 | 可按照酒店VI要求，通过图片、文字、视频等展示方式，全方位展现酒店品牌形象、服务内容等。 |
| 管理模块 | 系统管理模块（实现客人入住管理、系统内容管理与维护、数据统计） |
| 文化旅游资讯展现 | 通过图片、文字、视频等方式，充分展示所在地区的文化、旅游资讯、信息，以及吃住行游购娱等相关信息。 |
| 高清VOD视频点播 | 支持1080P、1080i、720P高清播放；免费内置300小时以上高质量视频内容。 |
| 交互服务 | 前台与客房之间互动，通知、消息、服务请求、即时信息。 |
| 信息发布 | 信息发布管理模块（滚动字幕、即时信息弹出、留言信息发布与管理） |
| 电视管理 | 电视管理模块（实现模拟/数字/卫星/自办电视信号接管、电视与系统切换、电视频道列表功能、频道排序功能） |
| 视频版权授权 | CIBN版权授权，通过热点片源收费 |
| 点餐模块 | 通过电视经打票机直接点餐 |
| 绿云PMS接口授权软件模块 | 提供PMS接口授权，支持与PMS数据同步，可实现人性化的欢迎致辞、账单查询等。 |
| 系统软件 | 系统维护免费 |
| 培训 | 技术管理培训/使用部门培训 1天 |
| 400服务电话 | 4000101918 7\*24小时技术服务电话 |
| 系统维护 | 定期远程/上门进行项目巡检维护 |
| Ø 需现场解决，半小时内响应，24小时内到达现场进行维修 |

二、硬件设备总体要求

|  |  |
| --- | --- |
| 酒店专用智能电视 | 55寸智能平板电视，酒店专用工程机，支持刷机功能，质保期：3年 |
| 酒店专用智能投影 | 智能投影，含吊装支架，支持刷机功能，质保期：3年 |
| 点播缓存服务器 | 预缓存1000部以上电影，减少外网带宽压力，保证住客观影不卡顿 |
| IPTV网关服务器+直播apk | 解析电信、联通IPTV信号，支持接入6根光纤，解析48频道，支持美豪自办频道管理并做频道列表第一显示 |
| CCTV3568高清编码器 | 解析CCTV3568频道，可汇聚至IPTV网关服务器管理输出 |

**三、设备参数要求**

**投标人投标所用产品参数配置不得低于基本参数要求，基本参数详见下表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投影仪基本参数要求** | | | | | | | | |
| **光学参数** | | | 标准分辨率 | | | Full HD (1920×1080P) | |
| 兼容分辨率 | | | 2K / 4K | |
| 显示技术 | | | 0.47"TRP RGB-LED | |
| 镜 头 | | | 高透光镀膜玻璃镜头 | |
| 机器特性 | | | 3D | |
| 亮 度 | | | 900ANSI流明 | |
| 亮度均匀值 | | | ＞95% | |
| 色 域 | | | >=120%NTSC | |
| 光源寿命 | | | 30000小时 | |
| **音响参数** | | | 声 道 | | | 2.0声道 + 低音振膜 | |
| 喇叭单元 | | | 40mm × 2 | |
| 功 率 | | | 5W × 2 | |
| 输 出 | | | SPDIF光纤音频输出 | |
| 杜比/DTS | | | 支持杜比/DTS | |
| **投影参数** | | | 投 射 比 | | | 1.2：1 | |
| 对焦方式 | | | 自动对焦 | |
| 光学变焦 | | | 支持 | |
| 偏 轴 | | | 100% | |
| 梯形校正 | | | 垂直:±40度 | |
| 投影方式 | | | 正投 / 背投 / 吊顶 | |
| **系统参数** | | | CPU | | | Amlogic T8666 | |
| GPU | | | 八核GPU | |
| RAM | | | 2GB DDR3 | |
| 内置存储 | | | 8GB | |
| 操作系统 | | | 安卓 | |
| 多屏互动 | | | 支持 | |
| **接口** | | | 耳机接口 | | | ● | |
| USB 2.0 | | | ● | |
| USB 3.0 | | |  | |
| Micro USB | | | ● | |
| SPDIF光纤接口 | | | ● | |
| 网口 | | | 支持 | |
| 电源 | | | ● | |
| HDMI 1 | | | ● | |
| HDMI 2/ARC | | |  | |
| Service | | | ● | |
| WiFi | | | 双频 2.4/5GHz | |
| 蓝牙 | | | 蓝牙 4.0 / BLE低功耗 | |
| **电器规格** | | | 噪音 | | | ＜30dB | |
| 功耗 | | | 80W | |
| 电源 | | | AC100-240V, 50/60Hz | |
| 可拆卸结构 | | | 可拆卸金属网罩结构 | |
| **包装清单** | | | 遥控器 | | | 红外遥控 | |
| 说明书/质保卡 | | | x 1 | |
| 电源线 | | | x 1 | |
| 电源适配器 | | | x 1 | |
| 网络转接线 | | | x 1 | |
| |  |  | | --- | --- | | **电视基本参数要求** | | | | 屏幕 |  | | 屏幕尺寸 | 55 | | 屏幕比例 | 16:09 | | 分辨率 | 3840×2160 | | 声音 |  | | 平衡调节 | ● | | 五段式均衡器 | ● | | DTS-HD解码 | HD | | Dolby解码 | DD+ | | 自动声音调整 | ● | | **2、端子部分：** |  | | 端子 | | | 射频输入RF | 1(ATV/DTMB/DVB-C清流） | | 视频输入 | 1 | | USB输入 | USB2.0\*1，USB3.0\*1 | | 音频输入 | 1 | | HDMI IN | 2(2路支持HDMI 2.0,1路支持ARC） | | VGA输入 | 1 | | 模拟音频输出 | 1 | | RS232接口 | 1 | | 以太网口RJ45 | 1 | | 售后服务接口（service) | ●(调试口） | | **3、机械部分：** |  | | 其他功能 |  | | 附件 | 遥控器，电源线，说明书，转接线 | | 规格 |  | | 伴音功率 | 8W×2 | | 单屏尺寸（长、高、宽） | 1244×723×73mm | | 包装尺寸（长、高、宽） | 1374×847×143mm | | 净重 | 14.3kg | | 毛重 | 19.2kg | | 备注： “●”代表具备 | | | **4、主要参数功能部分** |  | | 项目 | 内容 | | 主要指标 | 1、物理分辨率: 3840×2160； | | 3、系统版本Android L | | 3、RAM:2GB；ROM:8GB | | 4、二级能效 |   **IPTV网关服务器基本参数要求** | | | | | | | | |
|
| **处理器** | | | | Intel Ivy Bridge赛扬双核 C1037U 1.8GHz | | | | |
| **芯片组** | | | | Intel HM77 | | | | |
| **显示芯片** | | | | 集成Intel  HD Graphics核心显卡 | | | | |
| **显示输出** | | | | 内置VGA插针 | | | | |
| **内存** | | | | 1\*SO-DIMM，DDR3 1333\1600MHz Memory，8GB | | | | |
| **网卡** | | | | 板载 8\*Intel  82574L 1000M | | | | |
| **存储** | | | | 2\*SATAⅡ  2\*SATAⅢ | | | | |
| **扩展插槽** | | | | 2\*MINI-PCIE(forM-SATA/WIFI)  1\*SIM | | | | |
| **USB** | | | | 2\*USB3.0（后置） | | | | |
| **COM** | | | | 1\*Rj45 to COM | | | | |
| **后置I/O接口** | | | | 2\*USB3.0端口 | | | | |
| 8\*RJ-45 GLAN | | | | |
| 1\*RJ-45 to COM | | | | |
| 1\*PWR BUTTON | | | | |
| 1\*RESET BUTTON | | | | |
| 1\*LED(电源硬盘指示灯) | | | | |
| **内部I/O接口** | | | | 1\*DC(侧面) | | | | |
| 1\*4pin ATX | | | | |
| 3\*USB2.0插针 | | | | |
| 1\*GPIO插针（支持2路GPIO） | | | | |
| 1\*12pin VGA插针 | | | | |
| 1\*PS/2插针 | | | | |
| 1\*com | | | | |
| 1\*LPT插针 | | | | |
| 1-8 LAN-LED插针 | | | | |
| 1 \* CLR\_CMOS 清CMOS跳帽 | | | | |
| 1\*AUTO-ON上电自动开机跳帽 | | | | |
| 2\*SATA-PWR插针 | | | | |
| 2\*SYS-FAN插针 | | | | |
| 1\*F-PANEL插针 | | | | |
| 1\*CPU-FAN插针 | | | | |
| 1\*COM-SET跳帽 | | | | |
| **BIOS** | | | | AMI 32M BIOS | | | | |
| **供电** | | | | DC-IN,内置4pin Dc供电接口 | | | | |
| **散热系统** | | | | 主板自带CPU散热器和风扇 | | | | |
| **工作环境** | | | | -15~60℃；0% ~ 95% | | | | |
| **板型** | | | | 230X230MM | | | | |
| **缓存服务器基本参数要求** | | | | | | | | |
|
| 主板芯片组 | | | | intel C236芯片组 | | | | |
| 处理器类型 | | | | intel至强E3-1220v6 | | | | |
| 内存容量 | | | | 16G UDIMM 2400MT/s | | | | |
| 硬盘容量 | | | | 1TB\*3-H330 raid5 | | | | |
| 存储接口 | | | | SAS | | | | |
| 网接口 | | | | 2GbE | | | | |
| 操作系统 | | | | centos7.4 | | | | |
| 电源类型 | | | | 350W有线电源（默认） | | | | |
| 机箱 | | | | 1U机架式 | | | | |
| 机箱尺寸 | | | | 434\*42.8\*625mm | | | | |
| 质保期限 | | | | 三年dell全国联保上门服务 | | | | |
| 多媒体系统功能支持 | | | | 1、支持1000部以上片源的全量缓存，为酒店节省出口带宽。支持基于闲时下载的影片缓存预取策略，可在网络闲暇时提前缓存本地影片文件； | | | | |
| 2、支持图片、应用升级安装包酒店节点服务器缓存，减少出口带宽压力，提供稳定服务； | | | | |
| 3、支持酒店节点服务器的监控，提供7\*24小时运维服务确保节点服务器正常运转。 | | | | |
| **四、系统方案要求** | | | | | | | |
| 序号 | 功能模块 | | |  | | 功能内容说明 | |
| 1 | 开机画面 | | | 自定义开机动画，5~30秒视频 | | | |
| 2 | 开机欢迎页面 | | | 对接PMS | | 对接酒店PMS系统，实名显示欢迎信息：尊敬的XX，欢迎入住XXX酒店等信息 | |
| 多语言选择 | | 支持多语言选择（中、英、日、韩、法、俄、西班牙等多语言） | |
| 特殊欢迎词 | | 节日，生日等特殊日期展示特殊欢迎词 | |
| 自定义挂件 | | 可以配置天气，时间等挂件 | |
| 3 | 信息推送模块 | | | 商户后台配置推送信息，终端提供滚动字幕模块，可以统一或定点推送信息 | | | |
| 灵活的推送设置 | | 支持全房间、单房间和指定房间的信息推送范围设置；支持消息展现模式和展现规则的配置 | |
| 4 | launcher智能导航 | | | 自定义UI界面 | | 后台支持可视化编辑，可以任意编排界面布局和内容 | |
| 菜单 | | 支持自定义菜单 | |
| 推荐位 | | 每个菜单栏目可以任意配置多个推荐位，点击推荐位进入二级页面、打开应用、打开H5页面 | |
| 挂件 | | 在屏幕任意位置配置时间、天气、日期、地区、语言等挂件 | |
| 背景音乐 | | 可配置主界面的背景音乐 | |
| WiFi信息 | | 展示酒店房间WiFi信息 | |
| 5 | 影音娱乐 | | | 高清直播 | | 为酒店提供高清直播信号、节目导航、节目预告 | |
| 直播回看 | | 提供3-7天直播回看模块 | |
| 影院高清 | | 对接CIBN正版片源，点播高清影视 | |
| 基于闲时下载的预缓存机制 | | 实现闲时自动检测，提前下载缓存片源，保证酒店流畅的观影效果，减少带宽占用 | |
| 插播节目 | | 酒店可以向终端推送插播节目 | |
| 6 | 我的酒店 | | | 酒店简介 | | 酒店介绍 | |
| 餐饮服务 | | 以文字、图片形式，介绍酒店餐饮服务内容 | |
| 快捷退房 | | 在线退房 | |
| 账单查询 | | 查询详细的消费账单 | |
| 呼叫服务 | | 通过遥控器进行呼叫酒店服务人员 | |
| 点餐 | | 酒店维护菜品，用户可以通过电视、投影等大屏终端实现在线订餐功能 | |
| 购物 | | 酒店维护商品，用户可以通过电视、投影等大屏终端实现在线购物功能 | |
| 通知公告 | | 支持以图文的方式对酒店公告消息、通知的发布 | |
| 打扫卫生 | | 通知或预约客房卫生打扫服务 | |
| 实时资讯 | | 以文字、图片、视频的形式，发布国内外最新新闻资讯 | |
| 意见反馈 | | 支持用户信息反馈，为客人提供相应点评及建设性意见反馈窗口 | |
| 会议室预订 | | 酒店临时会议室预定服务 | |
| 7 | 商旅助手 | | | 时间 | | 查询各时区、城市的时间 | |
| 股票 | | 查询股市大盘信息，根据股票代码查询当天股票具体信息 | |
| 汇率 | | 今日汇率 | |
| 航班 | | 查询城市间的航班信息 | |
| 列车 | | 查询城市间的列车时刻信息 | |
| 天气 | | 查询主要城市未来3天的天气情况 | |
| 8 | 广告服务 | | | 开机广告 | | 电视开机广告 | |
| 推荐位广告 | | launcher推荐位广告 | |
| 片头广告 | | 视频片头广告 | |
| 暂停广告 | | 播放过程中，暂停广告 | |
| 片中智能广告 | | 根据影片中的剧情，适当植入弹窗式广告 | |
| 待机广告 | | 长时间无操作，进入待机状态时，展示待机广告 | |
| launcher唤起广告 | | 从待机状态进入桌面，展示广告，同时缓存桌面信息 | |
| 9 | 智能客控 | | | 灯光控制 | | 控制灯光开关和强弱 | |
| 窗帘控制 | | 控制窗帘打开关闭 | |
| 空调控制 | | 调节空调开关，温度，风速，模式 | |
| 情景模式 | | 对接智能客控系统，切换睡眠模式、影音模式、阅读模式、沐浴模式、全开模式、全关模式 | |
| 电子猫眼 | | 有客人来访，电视屏幕切换猫眼摄像头信息 | |
| 智能门锁 | | 对接客控系统的门锁开关 | |
| 10 | 各类型酒店UI风格产品系列开发 | | | 中低端酒店风格—V2.0 | |  | |
| 个性化酒店风格—V2.1 | |  | |
| 主题特色酒店风格—V2.5 | |  | |
| 中高端酒店风格—V3.0 | |  | |
| 高星级涉外酒店风格—V4.0 | |  | |
| 泛酒店（足浴版本） | |  | |
| 泛酒店（公寓版本） | |  | |
| 11 | 酒店商户平台 | | | 酒店经营数据统计查询 | |  | |
| 用户行为统计查询 | |  | |
| 信息发布子系统 | |  | |
| 推荐位配置子系统 | |  | |
| 片源缓存设置子系统 | |  | |
| 酒店CDN节点运维监控子系统 | |  | |
| 酒店客源来源统计分析 | |  | |
| 酒店房型入住统计分析 | |  | |
| 点播、直播和推荐位统计 | |  | |
| 酒店集团住客热力分布图 | |  | |
| 12 | 应用升级管理系统 | | | 应用版本及文件管理 | |  | |
| 升级策略管理 | |  | |
| 升级流程管理 | |  | |
| 策略请求、文件下载和静默升级 | |  | |
| 升级结果信息统计 | |  | |
| 应用版本分布统计 | |  | |
| 第三方应用升级管理 | |  | |
| 应用卸载管理 | |  | |

开机欢迎页面范例



**（五）付款方式**

1、本次招标采用综合单价包干的采购方式。

2、设备及系统安装付款方式：工程无预付款，货到指定地点后支付合同价款的50%，竣工验收合格后支付至工程结算总金额的95%。结算总金额的5%余款作为质保金，质保期自工程验收合格之日起三年，质保期满三年后，30日内一次性付清。（均不计利息）。中标人在办理付款时，必须提供符合招标人财务部门要求的增值税专用发票。

3、投影仪高清电影点播费用每年支付一次，中标人必须提供符合招标人财务部门要求的税务发票。

**（六）资质要求：**

（1）具有独立法人资格;

**（七）投标控制价：495000元，其中：1、设备及系统安装487000元整。2、投影仪高清电影点播费用8000元/年。**

**（八）评标方式**

投标人报价不得高于控制价，合理低价中标。

**（九）投标保证金**

投标保证金：【人民币贰仟元整（￥2000.00元）】。

交纳时间：投标截止时间前。

交纳方式：现金、银行汇票，银行转帐、银行电汇、网银转账需从投标人基本账户一次性足额提交到如下投标保证金账户：

户 名：【淮北市南湖酒店运营管理有限公司】 开户银行：【徽行淮北市银辉支行】

账 号：【1330901021000175886】纳税人识别号：【91340600397141214Q】

二、标书要求

格式按招标单位要求。标书内容投标单位应向招标单位提供相关投标资料（见附件）。

三、报价文件

（1）报名时间：该公告发布日期：2019年5月27日至2018年6月3日9:30时截止。

（2）投标单位应将标书于2019年6月3日9:30前将标书送达淮北市建投集团西三楼会议室（原市委党校院内西北楼）。

（3）定于2019年6月3日9:30，在淮北市建投集团西三楼会议室（原市委党校院内西北楼）开标。届时投标人可派代表出席开标仪式。

四、技术要求及验收标准

按照国家有关规定标准及招标单位要求和投标单位承诺执行。

招标人：淮北市南湖酒店运营管理有限公司

地 址：淮北市创客驿站1#楼

联系人：刘伟

电 话：0561-3388003

淮北市南湖酒店运营管理有限公司

2019年5月27日

**附件**

投标文件资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **备注** |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 成交标的承诺函 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 五 | 投标授权书 |  |
| 六 | 版权承诺书 |  |
| 七 | 产品配置说明书 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 

### 一．开标一览表

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称** | 美豪酒店（淮北店）数字客房多媒体采购项目 |
| **投标供应商全称** |  |
| **最终投标报价**  **（人民币：元）** | **最终投标报价（1+2）** **元。**  **其中**：**1、设备及系统安装报价 元整。**  **2、投影仪高清电影点播报价 元/年。** |
| **备注** | 免费提供一台投影仪备用机 |

投标供应商公章：

**备注：**  
**1、此表用于开标会唱标之用。**

**2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。**

### 

### 二、成交标的承诺函

致：

我公司同意评审结果公告中公示以下投标产品分项报价表的全部内容并承诺：投标文件中所提供的成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 制造商 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 投影仪 |  |  | 80 |  |  | 投影仪免费提供二台备用机 |
| 2 | 电视 |  |  | 55 |  |  |
| 3 | 点播缓存服务器 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | IPTV网关服务器+直播apk |  |  | 1 |  |  |
| 5 | CCTV3568高清编码器 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 基础模块、点餐模块、绿云PMS接口授权软件模块 |  |  | 1 |  |  |

**备注：**

**1、表中所列内容应为满足本项目要求的成交标的；**

**2、中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），经评标委员会确认后，将按约定随评审结果公告。**

**3、本页《成交标的承诺函》由投标供应商填写。**

投标供应商公章：

日 期：

### 三、投标函

致：淮北市南湖酒店运营管理有限公司

根据贵方“美豪酒店（淮北店）数字客房多媒体采购项目”的第NHJD-2019-004号招标邀请书或招标公告，正式授权 （姓名、身份证号）代表投标供应商 （投标供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

9、我方同意招标文件规定的付款方式。

10、与本投标有关的通讯地址：

电 话： 传 真：

投标供应商账户开户名： 账号： 开户行：

投标供应商公章：

日 期：

### 

### 四．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

**无重大违法记录声明函**

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司郑重声明，符合下列情形之一：

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商公章：

日 期：

**无不良信用记录声明函**

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

**我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中投标供应商须知前附表规定进行了查询。**我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标供应商公章：

日 期：

### 五、投标授权书

本授权书声明： 公司（工厂）授权本公司（工厂） （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加淮北市南湖酒店运营管理有限公司美豪酒店（淮北店）数字客房多媒体采购项目采购活动（项目编号：NHJD-2019-004），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件（正、反面）

特此声明。

投标供应商公章：

日 期： 年 月 日

### 六、版权承诺书

版权承诺书

淮北市南湖酒店运营管理有限公司

我公司保证淮北市南湖酒店运营管理有限公司所属美豪酒店（淮北店）的全部影视产品版权合法合规。如在酒店的正常合法经营中出现版权纠纷，我司将承担相应法律责任。

投标供应商公章：

日 期：

**七、产品配置说明书**

**（格式自拟）**

主要说明产品参数配置